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	双摇病床


	1、规格： 2100*900*500mm；病床调节范围：背部升降0-70°（±5°），腿部升降0-40（±5°）。摇杆手臂有明显摇背部、腿部的标示。
2、床面板采用国产优质冷轧板，床面为三折四组，厚度为≧1.2mm冷轧钢板，床板透气孔面积不低于床总面积的10%。床尾配有Ф8mm圆钢床垫防滑装置防止床垫滑动，采用一次性冲压成型设计工艺，表面处理没有毛刺，不割手。
3、床体：床框采用加厚30×60×1.5mm及以上的国产优质矩型钢管；床体双层结构，稳定性更高，床体四个角配四个软性防撞胶；防止在移动病床时损坏墙体或家具。外表平整光滑，不易藏污，床体静态承受载重≥400㎏，动态承重≥210㎏。
4、床头尾板：采用全新优质ABS工程材料整体注塑成型，方便卫生清理，保证病人长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，环抱型流畅设计，美观豪华，无卫生死角。
5、护栏：主体由≥1.6mm厚不锈钢管支柱组成,下座隐藏倒置结构，护栏开关采用表面硬化处理铝合金材料，护栏高度≥330mm(从床面开始测量)，有自锁功能， 长时间使用不褪色。
6、脚轮：5寸静音脚轮，采用稳定性高的双面着地刹车，脚轮全部带刹车装置，脚轮内轴承采用封闭式双轴承结构，脚轮封闭性好防止杂物进入，内置全封闭自润滑轴承，轮面采用TPR耐磨材料。
7、丝杆：具有双向到位无极限保护及自润滑功能。
8、摇手柄:ABS摇手含件注塑成型工艺，内置≥Φ8mm钢芯,加长加厚用材,具有防夹手设计。
9、采用双重涂层处理技术,经过去油、除锈、磷化等工艺外，通过22道以上电泳技术在金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂保护膜，进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。长久使用不生锈。表面平整无凹槽，不积灰尘，易清洗。
10、4个点滴架插座，插槽件采用加强设计，使用安全，推动时输液杆无抖动现象。4个引流袋挂钩，分别置于病床两侧，使用方便。
11、床下配置搁物架，采用Φ19*1.0mm以上圆管制作而成。
12、餐桌：餐板采用ABS工程塑料注塑成型，餐桌支架采用优质冷轧钢型材静电粉末喷涂，达到内外防锈。餐桌支脚带液压阻尼装置，餐桌放下后起缓冲作用，配有防滑装置(必须)，放倒时无噪音，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指。
13、腿部的床板在升降的过程中与床梁保持平行。
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	床垫
	1、规格5公分高密度增强海棉，海绵密度达40以上。加上3公分棕，高密度棕片，经高温高压防虫处理。
2、外包优质防水布，液体不渗透里层，床垫套易清洁，易拆洗，床垫两侧设多个透气孔。
3、可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。
	[image: image2.jpg]




	床头柜
	1、规格尺寸：480*420*750mm±30mm；



2、材质：ABS工程塑料制作；





3、毛巾架：侧方设有毛巾架；



4、布局：上层为一抽板、中层为一抽屉、底层为一单开门柜，内部可分隔。
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	陪护椅
	1.参考尺寸：1880×590×450/900(mm)

2.材质：整体钢制框架喷塑

3.主材规格：主材φ38×1.5mm，座椅底部采用

方管加固，凳面内衬高泡海绵不易变形，外包采用高档舒

适优质皮包面。海绵厚度不低于50mm，枕位高约为

90 mm，上覆优质PVC软皮。

4、配有3寸防滑轮和2寸聚酯万向脚轮。

5、两侧半圆形扶手，底座异形横管，整体圆润

协调流畅。
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