	类目
	性能要求

	触显一体屏
	★43寸液晶显示器VGA+DVI+HDMI，USB，分辨率1920*1080,亮度≥300cd/m2，触摸屏不低于分辨率32767*32767,响应速度＜15ms，USB接口，10点触摸

	工控主机
	intel H81,LAG1150，10串10USB1并口，双VGA，双网口，1个PCI-E*16插槽，一个键盘口，2内存插槽，支持DDR3 1333 16GB ，2个SATA 2.0插座

	
	CPU：酷睿i5-4590-Intel，LGA 1150，四核心，主频3.3GHz，Haswell，四线程，22纳米，84W

	
	★内存: 16GB-DDR3-1600MHz

	
	固态硬盘：容量1TB，接口SATA3(6Gbps),闪存MLC，主控SM2246XT，尺寸2.5寸，读取速度520MB/s ,写入速度260MB/s,工作温度0-70

	
	ATX电源：开关电源适配器,电脑ATX电源,最大功率300W,额定功率230W,1个220VAC输入,电压输入：220V

	密码键盘
	16键不锈钢金属DES金属数字加密键盘,串口,PS/2供电，密码键盘应经过相关金融认证机构认证。

	
	支持DES、3DES、MAC、国密加密算法，支持标准的PIN-BLOCK加密算法

	
	防水、防爆、防尘

	
	寿命:大于200,0000次

	
	通过银联认证，PCI认证

	银行卡读卡/诊疗卡读卡器
	DC12V，RS232，支持磁条，非接触卡型读卡，配套电源线和通讯线

	条码扫描仪
	解码能力：解读标准一维、二维条码

	
	支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；

	
	读取角度：二维条码360 度任意方向读取条码；

	
	系统接口：RS232 /标准USB接口

	
	其他要求：采用硬扫码方式

	身份证阅读器
	内置式，USB接口，小天线板;

	
	读卡距离0～5cm,读卡速度<1s

	
	公安部指定授权生产商生产

	
	★经过公安部认证批准的内核模块，非接触式读取

	
	符合ISO/IEC 14443 TYPEA/ B 标准

	
	可准确向后台报送设备状态

	凭条打印机
	80mm嵌入式热敏打印机,200DPI,串口+USB口,带PRESENTER,通道宽度79.5mm,纸将尽传感器,

	
	增配USB数据线

	音响
	喇叭,8Ω,5W,共振频率190Hz,频率范围0-20kHz

	电源模块
	电压稳定度：0.5 % 典型值

	
	纹波及噪声：１％　峰峰值

	
	输入：市电220V

	
	

	
	输出功率：DC5V2A，12V4A，24V4A

	
	其他要求：过压保护、过流保护、短路保护、3C认证

	各模块指示灯
	各模块在工作时，均应有指示灯进行工作指示。

	机柜模块
	应采用优质钢板，整机采用模块化设计，符合人体工程学，表面烤漆处理，应具备直流风扇, 具有良好的散热效果。

	医保读卡器
	★符合衢州医保要求。

	摄像头
	3D，结构光摄像头，支持支付宝刷脸支付，Baseline：40mm

	
	深度范围：0.25-1m

	
	相对精度：1mm@300mm；6mm@1000mm

	
	平均功耗： ＜2W

	
	深度图分辨率：1280x800@7fps、640x400@30fps

	
	彩色图分辨率：quad HD (2560*1440) @30fps

	
	1080P (1920*1080) @30fps

	
	1280*720@30fps

	
	VGA (640*480) @30fps

	
	深度FOV：H67.9° V45.3°

	
	彩色FOV：H71.5° V56.7°

	
	数据传输：USB2.0

	
	支持操作系统：Android / Windows7/10

	
	供电方式：Micro USB/ I-PEX 连接器

	
	工作温度：10° - 40°

	
	适用场景：室内，室外（50000Lux@1m）。

	定时开关
	AC220V，时控范围1分～168小时，16组开关时间，CQC证书：2003010305089173

	人体接近感应器
	AC220V，时控范围1分～168小时，16组开关时间，CQC证书：2003010305089173

	其他
	★设备需包含软件系统及对接服务、保障正常运行。


