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一、制作项目具体技术及材质要求：
	序号
	
	材料规格
	技术要求
	物料名称

	（1）
	标识字钢架
	详见图纸
	详见图纸
	

	（2）
	外露灯标识字
	标识字：材料面板厚度为2.6mm铝板
灯源：蓝景12mm贴片晶圆芯片户外防水灯源，灯源四周间距为30mm，字边高100mm 
标识字做氟碳底漆，汽车烤漆。

	一、材料面板厚度为2.6mm 纯铝板，经激光机切割成型，采用专用铝焊机焊接
二、冲孔孔洞经电脑专用软件排版，后用激光机冲孔，保证孔洞大小均匀，间距为30mm，边缘光滑。
三、烤漆：因铝板表面光滑，油漆难以附着，标识字需经磨光机打磨，然后烤汽车漆做底漆，面漆。
	材料面板厚度为2.6mm 纯铝板

	
	
	
	
	外露灯

	（3）
	电源
电控
	LED明纬电源：400W 
电控箱：时控器
电源导线： 铜芯导线
	LED电源承载负荷不大于70%额定功率。
导线使用阻燃PVC管进行防护。
	电控元件

	
	
	
	
	DC电源

	
	
	
	
	导线

	
	
	
	
	PVC护管



二、制作明细表：（铝板烤汽车漆外露灯发光字）
	序号
号
	项目名称
	单位
	尺寸
	数量

	1
	继洲药食餐厅
	平方
	1.92m×1.92m×
6个
	22.1

	2
	二楼
	米
	0.88m×2个
	1.76

	3
	50mm*25mm*2.0mm
不锈钢方管


	平方
	/
	23.86

	4
	LED 400W电源
	个
	/
	7

	5
	配电箱主控
	套
	控开、接触器、 
时控器
	1

	6
	安装人工费
	平方
	/
	23.86

	7
	吊机费
	台班
	
	1

	8
	辅助材料、电缆线、钢板
	元
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